|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****КАРТАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН** **ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**РЕШЕНИЕ от  06.04.2016 г. № 150 О внесении изменений в местныенормативы  градостроительного проектирования  Еленинскогосельского поселения, утвержденные решением Совета депутатовЕленинского   сельского поселения от 28.11.2014 г. №  103          Рассмотрев ходатайство администрации Еленинского  сельского поселения в целях приведения [нормативного правового](http://pandia.ru/text/category/normi_prava/) акта Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области  в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 2 статьи 8, пунктом 1 статьи 29.4  Градостроительного кодекса Российской Федерации,Совет депутатов Еленинского  сельского поселения  РЕШАЕТ:1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Еленинского     сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области, утвержденные решением Совета депутатов Еленинского     сельского поселения от 28.11.2014 г. № 103 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Еленинского   сельского поселения» (далее - нормативы) следующие изменения:дополнить главу 9 пунктом 9.16. следующего содержания:«Нормативы обеспеченности объектами связи Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять по таблице

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Расчетные показатели | Площадь участка на единицу измерения |
| 1 | АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) | Объект на 10-40 тысяч номеров | по расчету | 300 кв. м\*/0,1 га\*\*на объект |
| 2 | Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) | объект | по расчету | 440 кв. м\*/0,15 га\*\*на объект |
| 3 | Опорно – усилительная станция (из расчета 60-120 тыс. абонентов)/ районный комбинированный узел электросвязи | объект | по расчету | 550 кв. м\*/0,2 га\*\*на объект |
| 4 | Блок станция проводного вещания (из расчета 30-60 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,05-0,1 гана объект |
| 5 | Звуковая трансформаторная подстанция (из расчета на 10-12 тыс. абонентов) | объект | 1 | 50-70 кв. м. на объект |
| 6 | Головная станция кабельного телевещания | объект | 1 на город | 0,02-0,1 га на объект |
| 7 | Мачта или башня, для размещения узловой радиорелейной станции, базовой станции сотовой связи | объект на 2500 жителей | В соответствии с требованиями и СН 461-74 Нормы отвода земель для линии связи» | 10-50 кв. м. на объект |

Примечания:\*  указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т. д.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание);.\*\*  указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать в соответствии с таблицей

|  |  |
| --- | --- |
| Сооружения связи | Размеры земельных участков, га |
| Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи |
| Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:405060708090100110120 |   0,80/0,301,00/0,401,10/0,450,30/0,501,40/0,551,50/0,601,65/0,701,90/0,802,10/0,90 |
| Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:30405060708090100110120 |   0,80/0,400,85/0,451,00/0,501,10/0,550,30/0,601,40/0,651,50/0,701,65/0,801,90/0,902,10/1,00 |
| Аварийно – профилактические службы | 0,4 |

Примечания:- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями;- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120 м, при условиях рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации  Еленинского   сельского поселения.            Глава Еленинскогосельского поселения                                                  И. А. Чухонцева |