|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **КАРТАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**  **ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**  РЕШЕНИЕ    от  06.04.2016 г. № 150    О внесении изменений в местные  нормативы  градостроительного  проектирования  Еленинского  сельского поселения, утвержденные   решением Совета депутатов  Еленинского   сельского поселения  от 28.11.2014 г. №  103             Рассмотрев ходатайство администрации Еленинского  сельского поселения в целях приведения [нормативного правового](http://pandia.ru/text/category/normi_prava/) акта Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области  в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 2 статьи 8, пунктом 1 статьи 29.4  Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Совет депутатов Еленинского  сельского поселения  РЕШАЕТ:  1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Еленинского     сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области, утвержденные решением Совета депутатов Еленинского     сельского поселения от 28.11.2014 г. № 103 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Еленинского   сельского поселения» (далее - нормативы) следующие изменения:  дополнить главу 9 пунктом 9.16. следующего содержания:  «Нормативы обеспеченности объектами связи   Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять по таблице   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Расчетные показатели | Площадь участка на единицу измерения | | 1 | АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) | Объект на 10-40 тысяч номеров | по расчету | 300 кв. м\*/0,1 га\*\*  на объект | | 2 | Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) | объект | по расчету | 440 кв. м\*/0,15 га\*\*  на объект | | 3 | Опорно – усилительная станция (из расчета 60-120 тыс. абонентов)/ районный комбинированный узел электросвязи | объект | по расчету | 550 кв. м\*/0,2 га\*\*  на объект | | 4 | Блок станция проводного вещания (из расчета 30-60 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,05-0,1 га  на объект | | 5 | Звуковая трансформаторная подстанция (из расчета на 10-12 тыс. абонентов) | объект | 1 | 50-70 кв. м. на объект | | 6 | Головная станция кабельного телевещания | объект | 1 на город | 0,02-0,1 га на объект | | 7 | Мачта или башня, для размещения узловой радиорелейной станции, базовой станции сотовой связи | объект на 2500 жителей | В соответствии с требованиями и СН 461-74 Нормы отвода земель для линии связи» | 10-50 кв. м. на объект |   Примечания:  \*  указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т. д.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание);.  \*\*  указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.  Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать в соответствии с таблицей   |  |  | | --- | --- | | Сооружения связи | Размеры земельных участков, га | | Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи | | | Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:  40  50  60  70  80  90  100  110  120 | 0,80/0,30  1,00/0,40  1,10/0,45  0,30/0,50  1,40/0,55  1,50/0,60  1,65/0,70  1,90/0,80  2,10/0,90 | | Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:  30  40  50  60  70  80  90  100  110  120 | 0,80/0,40  0,85/0,45  1,00/0,50  1,10/0,55  0,30/0,60  1,40/0,65  1,50/0,70  1,65/0,80  1,90/0,90  2,10/1,00 | | Аварийно – профилактические службы | 0,4 |   Примечания:  - размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями;  - размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120 м, при условиях рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности    2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации  Еленинского   сельского поселения.    Глава Еленинского  сельского поселения                                                  И. А. Чухонцева |